**ПАМЯТКА**

***о правилах эксплуатации бытовых газовых баллонов***

***и***

***о запрете хранения в жилых домах бытовых газовых баллонов объёмом более 5 (пяти) литров***

**Согласно пункту 86 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила № 1479) запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.**

**В соответствии с пунктом 57 Правил № 1479, газовые баллоны
для бытовых газовых приборов (*в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок*), за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (*шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор*) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.**

**Согласно пункту 548 Правил промышленной безопасности
при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 запрещено эксплуатировать бытовые газовые баллоны с истекшим сроком службы (*более 20 лет*).**